**П А М Я Т К А**

***о соблюдении мер пожарной безопасности***

1. **Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже;

- тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках;

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

**2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

- не допускайте перегрузок, сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь-алюминий);

- не эксплуатируйте временные электропроводки, не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

1. **Периодически проверяйте печи.**

**Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:**

Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий. Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра. Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов, проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра. Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, периодически очищайте дымоходы и печи от сажи — не реже одного раза в три месяца. Высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место.

**при эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* **оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;**
* **располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;**
* **применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;**
* **топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;**
* **устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы;**

**• устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.**

1. **Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)**
2. **Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:**

не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража; не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла.

**6.** **Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:**

Не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта. Участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений. Установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

**7. В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещается:**

**- в лесах, с/х угодьях, на территориях дачных участков, индивидуальной жилой застройки, территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;**

**- пребывание граждан в лесу, проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.**

* **Не паникуйте.**
* **Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01».** Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.
* **Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности,** попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.
* **Если пламя не удалось погасить моментально,** сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.
* **Если невозможно выйти из помещения** из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым.
* **При задымлении помещения,** помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё.